**Прилог 1**

**ЛИСТА СТАНДАРДА ЕМИСИЈЕ ИЗДУВНИХ ГАСОВА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нето снага мотора у киловатима - P** | **CO** | **HC** | **NOx** | **PM** | **PN** |
| **kW** | **Граничне вредности у g/kWh** |
| P < 8 | 8,00 | 7,50 \*\*

|  |
| --- |
|  (HC+NOx)  |

 | 0,40 \* | - |
| 8 ≤ P < 19 | 6,60 | 7,50 \*\*

|  |
| --- |
|  (HC+NOx)  |
|  |

 | 0,40 | - |
| 19 ≤ P < 37 | 5,00 | 4,70 \*\*

|  |
| --- |
|  (HC+NOx)  |
|  |

 | 0,015 | 1×1012 |
| 37 ≤ P < 56 | 5,00 | 4,70 \*\*

|  |
| --- |
|  (HC+NOx)  |
|  |

 | 0,015 | 1×1012 |
| 56 ≤ P ≤ 100 | 5,00 | 0,19 \*\* | 0,40 | 0,015 | 1×1012 |

\* 0,60 за ваздушно хлађене моторе са директним убризгавањем који се могу палити ручно

\*\* 1,10 за бензинске моторе

CO – угљен моноксид

HC – несагорели угљоводоници

NOx – оксиди азота

PM – честице (PМ – *particulate matter*)

PN – број честица (PN - *particle number*)